- 欧姆龙全自动医用电子血压计 健太郎系列
  HBP-9020 & HBP-9021
  PC数据传输资料手册
  数据传输原理
  材料制备
  仪器设置
  通信协议解读
  常见问题
  通用串口设置
  波特率2400，数据位7，停止位1，偶校验
  本资料包含在线视频，建议在Wi-Fi下浏览
  本文支持上下滚动翻页
- Part 1. 数据传输原理
  背景：
  国内软件行业所使用的开发语言多种多样
  医院HIS和LIS系统接口种类繁多
  软件界面和操作板式需求各有所好 单一原厂软件难以适配各地的众多个性需求
  欧姆龙采用：开放式 + 基础串口通信
  优点：
  RS-232基础串口通信是计算机领域最入门的基础功能
  该方式全世界通用，任何开发语言和环境都能无缝适配
  与软件界面、报告模版、操作方式均无关
  传输稳定、故障率低，适合工业及医疗、政府等部门
  软件开发过程中，设计者完全根据医院需求进行定制。
  仅在获取数据时使用传输协议来识别血压计数据
  健太郎系列血压计向外输出的数据：
  无加密（完全公开，仅包含测试结果）
  纯字节（无封包，可被任何软件直接提取并使用）
- Part 2. 数据传输模式
  健太郎系列HBP-9020/HBP-9021/HBP-9021J
  传输协议相同，传输信道相同，传输数据相同
  均为：双向传输
  要实现双向控制，请选择RV2传输信道
  Part 3. 数据传输线材
  健太郎系列HBP-9020/HBP-9021/HBP-9021J
  数据线为选配件，仅可通过下列3种方式获得：
  从欧姆龙购买本机专用的RS-232C串口数据线
  自行制作（双母RS-232九针串口、连接线2-3交叉）
  市场另购RS-232转USB转换器
  欧姆龙专用线材采购：联系销售人员或400-889-0089
- Part 4. 仪器设置
  HBP-9020 设置方法视频，见下方
  HBP-9021、9021J 设置方法视频，见下方
  视频加载中，请等待
  如不显示请反复翻页
- Part 5. 通信协议解读 - 接收数据
  测试完毕后，血压计自动发送结果数据到电脑内存中
  在RV2信道下，传输内容举例为：
  ID999999999 2018/3/5/15:32 120 80 91
  对应释义：
  ID999999999 年/月/日/时:分 收缩压 舒张压 脉搏
  软件编写时，在获取数据阶段直接监听串口即可
  取值时可直接引向最后得3个关键数值结果
- Part 5. 通信协议解读 - PC主动控制
  要控制血压计启动，请向血压计发送16进制代码：
  02 53 03
  对应的ASC II码释义：STX S ETX
  要控制血压计停止，请向血压计发送16进制代码：
  02 52 03
  对应的ASC II码释义：STX R ETX
  需要再次发送结果，请向血压计发送16进制代码：
  02 42 03
  对应的ASCII码释义：STX B ETX
- Part 6. 常见问题
  1. 电脑不具备串口时也可使用自购的COM转USB适配器，但需注意市场上的适配器质量参差不齐，请选用高品质线材，低档适配器可能不支持交叉线识别
  2. 向血压计发送控制命令时请注意使用16进制代码
  3. BP-203RV III C/D 老款健太郎的软件K-Remote
  用于新健太郎时可能存在不兼容。且我们早已停止对老款软件的支持服务，请针对新健太郎的传输协议定制开发新软件以配合医院的使用
  4. 原厂选配的串口数据线长度为3米，当医院需求更长的数据线时可采取自行制作的方法，参见前文
  5. 欧姆龙的售后服务只提供仪器设置指导、传输协议解读和故障诊断，但并不提供软件行业的编程指导
  6. 欧姆龙血压计各经销商可依照前文内容，使用串口测试软件向医院提供传输功能验证服务。
  欧姆龙医用产品售后服务电话：400-889-0089
  本文版本2018 v1.0 请关注后续更新
  举报免费活动 >> 兔展阅读:1.1万